% Fred Behringer
% Gehaltvolles
% $Revision: $
% Content-Encoding: UTF-8

%\begin{document}
%\title{Gehaltvolles}
%\author{\emph{zusammengestellt und übertragen von} Fred Behringer}
%\maketitle

\section[Vijgebladje Nr.\ 52]{VIJGEBLAADJE der HCC Forth--gebruikersgroep, Niederlande\\ 
Nr.\ 52, Oktober 2005}

\begin{multicols*}{2}

\subsection{Cursorbesturing in FORTH --- Gerard van der Sel}

Vor einiger Zeit wurde in den Windows--Systemen das Programm Server32
eingeführt, vom dem kürzlich die Version 2.0 herauskam (siehe
\url{http://www.forth.hccnet.nl}). Über dieses Programm kann die ATS--Platine
der Forth--gebruikersgroep mit Windows--PCs kommunizieren. Damit besteht
die Möglichkeit, Quelltexte von der Festplatte auf die ATS--Platine zu
befördern. Hierbei bietet das im Server32 enthaltene Terminal dem
Benutzer Rückkopplungsmöglichkeiten. An sich sind das
Standardfunktionen, die der Server unter DOS auch schon hatte. Der
Server32 hat jedoch noch eine weitere Möglichkeit: Cursor--Ansteuerung
von der ATS--Platine aus. Dabei kommt der Terminal--Emulator VT52 ins
Spiel. Dem Autor reichten die Ansteuerungsbefehle nicht. Er
präsentiert ein paar in Forth geschriebene Zusätze.


\subsection{Forth, meer dan een programmeertaal --- De Schoolmeester}

(voor gevorderden)

\begin{verse}
Een Forthadept in 't Zeeuwse Sas,\\
die zich in een komma verlas,\\
crashte finaal.\\
Het werd hem fataal.\\
De artsen bij de lijkschouwing zeiden:\\
de dood was niet te vermijden\\
daar de man zelf Forth geworden was.
\end{verse}

%\columnbreak
Und hier ein Übertragungsversuch:

(für Fortgeschrittene)

\begin{verse}
Ein Forth--Adept aus dem hohen Norden,\\
ein Komma war ihm zum Verhängnis geworden,\\
der crashte total.\\
Für ihn war's fatal.\\
Die Ärzte sagten,\\
der Tod des Beklagten\\
war unvermeidbar.\\
Es sei nicht bestreitbar,\\
dass Forth er am Ende war selber geworden.
\end{verse}

\subsection{Forth vanaf de grond --- een praktijksituatie --- Ron Minke}

Eine Studie aus der Praxis: Eine Tastatur soll an ein Intercom--System
extern angeschlossen werden. Die Tastatur gehört zum ursprünglichen
System und soll ein anderweitiges System seriell ansteuern. Die Tasten
sind beleuchtet und eine kurze Beschreibung ist vorhanden. Zur
Anwendung kommt das vom Autor in den vorangegangenen acht
Artikelteilen besprochene AVR--Forth--von--der--Pike--auf--System ohne
externes RAM. 24 Volt Speisespannung für die Lämpchen.

\subsection{Wie schon angekündigt:} 

Ron Minke wird ab dem nächsten Mal die Redaktion des Vijgeblaadjes
übernehmen. Wir von der Forth--Gesellschaft wünschen Ron gutes Gelingen
bei diesem bestimmt nicht immer leichten Unterfangen.

\vspace*{0pt plus 1filll}
\psshadowbox[fillcolor=white,blur=true]{%
\begin{minipage}[t]{8.3cm}
\input{hcgroup}
\end{minipage}}

\end{multicols*}

% \end{document}
