% Fred Behringer
% Gehaltvolles Vijgeblaadje 61
% $Revision: $
% Content-Encoding: UTF-8

\documentclass{article}

\usepackage{german}
\usepackage{multicol}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{url}

%\vspace{-1ex}
% \bigskip

%\begin{document}
%\title{Gehaltvolles}
%\author{\emph{zusammengestellt und übertragen von} Fred Behringer}
%\maketitle*

\section[Vijgeblaadje Nr.\ 73]{VIJGEBLAADJE der HCC Forth--gebruikersgroep, Niederlande\\ 
Nr.\ 73, April 2009}


\begin{multicols}{2}

\subsection{Update F51 project, verslag werkgroep ---}
\vspace{-0.5em}{\hfill\SubsectionFont Willem Ouwerkerk, Marc Hartjes}

Ein Bericht der Arbeitsgruppe F51, ein Projekt, das offensichtlich mit Willems SD--Karten--Ansteuerung einhergeht und nun seiner Vollendung zustrebt. Berichtet wird über die Stromversorgung, den RS232--Treiber und den Prozessor AT89S8253. Bei der Stromversorgung wird ein FAN4855 eingesetzt, der aus einer Spannung von 1,0 bis 4,5 Volt problemlos stabile 3,3 oder 5,0 Volt bei 500 mA macht. Der RS232--Treiber  wird in Form eines MAX3232 verwirklicht, da der Hauptprozessor mit 3,3 Volt  gespeist werden soll, um eine einfache SD--Karten--Anbindung zu bekommen. Sodann wird über verschiedene Schwierigkeiten berichtet, die Platine zum Laufen zu bringen. Der Arbeitsgruppen--Abend dauerte von 20.30 bis 24.30 Uhr. \emph{Demnächst} (der Rezensent: im nächsten Heft?) wird mehr über das Projekt zu hören sein.

\subsection{Eerste ervaringen met een Arduino bord ---}
\vspace{-0.5em}{\hfill\SubsectionFont Frans van der Markt}

Frans nimmt Bezug auf einen Vortrag von Paul Wiegmans vom Oktober letzten Jahres. Die Arduino--Platine 
\columnbreak

kann per USB angesteuert werden. Das bewog Frans,
sich eine solche Platine anzuschaffen. Im Elektorheft vom März 2009 stand ein für absolute Änfänger bestimmter Artikel über den Arduino. Frans bestellte bei Turtle Creations, einem holländischen Lieferanten. Als Prozessor saß ein ATMega328 auf der Platine. Dokumentation war kaum nötig. Das Forum \emph{www.arduino.cc} liefert alle Informationen. Frans erwähnt auch die Existenz von AMForth für AVR--Prozessoren (\url{amforth.sourceforge.net}) und verspricht, sich weiter mit der Frage einer Implementation von Forth auf dem Arduino zu beschäftigen.


\subsection{Gevonden in de media --- Ron Minke}

Ron macht auf einen Bericht im Aprilheft der Zeitschrift Elektor aufmerksam. Es geht um ein 2,4--GHz--Transceiver--Development--Kit. Müsste doch für die Einbindung von Forth geeignet sein – sagt Ron. Genaueres unter \url{www.decibit.com}.

\end{multicols}

%\vfill
%\begin{center}
%\hfil\includegraphics[width=0.2\textwidth]{2009-01/sd-card}\hfil\raisebox{3mm}{\includegraphics[width=0.3\textwidth]{2009-01/sd-card-offen}}\hfill\\
%SD--Karten von außen und geöffnet (Quelle: \url{http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Card}) 
%\end{center}
%\vfill


% \end{document}
