% Fred Behringer
% Gehaltvolles Vijgeblaadje 79
% $Revision: $
% Content-Encoding: UTF-8

\documentclass{article}

\usepackage{german}
\usepackage{multicol}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{url}

%\vspace{-1ex}
% \bigskip

%\begin{document}
\vfill
\title{Gehaltvolles}
\author{\emph{zusammengestellt und übertragen von} Fred Behringer}
\maketitle*

\label{Vijge79}

\section[Vijgeblaadje Nr.\ 79]{VIJGEBLAADJE der HCC Forth--gebruikersgroep, Niederlande\\ 
Nr.\ 79, April 2010}

Das gesamte diesmalige Vijgeblaadje besteht aus dem folgenden ausführlichen Artikel:

\begin{multicols}{2}

\subsection{Ombouw printerdriver kastje tot een general purpose computer\\
\hspace*{\fill}Robert Henneke}

Der Autor schreibt:

\subsubsection{,,Worüber geht es?}
Vor etwa einem Jahr erfreute uns Ron Minke mit einer Anzahl von Printer-Driver-Kästchen mit der Bemerkung: Tut damit, was ihr wollt. Ich beschloss, daraus einen Allzweck-Computer zu bauen, vergleichbar mit einem PC.''

Und weiter:

\subsubsection{,,Was bezwecken wir damit?}
Das Printer-Driver-Kästchen enthält eine Platine, auf welcher ein klassischer 8052-Computer sitzt:  
Ein 80C32-Prozessor, 32-KB-EPROM, 32-KB-RAM, RS-232-Interface, Centronics-Printer-Port ---
und noch etwas Peripherie. Der 80C32 hat kein internes ROM, ist also vom Programm im EPROM 
abhängig. Im vorliegenden Fall ein angepasstes ATS-Forth. Jedes andere Programm würde also die 
Anfertigung eines neuen EPROMs bedeuten. Wir möchten einfach nur ein kleines Programm ins 
RAM platzieren. Ersetzen wir aber das EPROM durch RAM, dann geht nichts mehr, da ja dann 
nach dem Einschalten kein \emph{Boot-Programm} mehr zur Verfügung steht.''


Der 80C32 wird durch einen AT89S8252 ersetzt. Dieser ist mit dem 80C32 Pin- und Funktions-kompatibel und hat außerdem 8 KB an (Flash-)CODEROM und 2 KB  EEPROM. Ins CODEROM wird ein \emph{Operating-System} gelegt, das mit dem BIOS eines PCs verglichen werden kann.

\subsubsection{Der Umbau}
Der AT89S8252 wird über das Monitor-Programm FLIPMON52 programmiert. Es arbeitet anfangs mit dem EPROM. Weiter: Den Inhalt des EPROMs (das ATS-Forth) sichern - Die Latches - Die Verbindung mit der Außenwelt - ... Der Rest des Berichts wurde vom Autor auf der Allgemeinen Mitgliederversammlung am 10. April 2010 vorgetragen.

\subsubsection{Das Vijgeblaadje und die HCC-Forth-gg}

Das Vijgeblaadje erscheint um den Ersten eines jeden geraden Monats herum. Neues von der Forth-gebruikersgroep erfährt man per \url{http://www.forth.hcc.nl/nieuws}.

\end{multicols}

%\vfill
%\hspace*{17em}\includegraphics[width=0.3\textwidth]{2009-02/Vijgenblad}%\hfill
%\vfill 

\end{document}
