\section{arrayForth™}

\texttt{comp.lang.forth}--Leser wissen es schon, allen anderen sei es nun verraten: Das Bündel aus dem neusten colorForth und den damit erzeugten Werkzeugen zum Umgang mit den Green--Array--Chips nennen sich nun \emph{arrayForth}. Das CAD--System und die Chipdefinitionen selbst sind jedoch nicht enthalten, obwohl auch ganz in colorForth verfasst. Das colorForth und das arrayForth sind lebendige Entwicklungen und in andauerndem Fluss, werden   entsprechend den Bedürfnissen der Chipentwickler weiter entwickelt. Es ist in nichts Standard, alles ist völlig eigenständig. Einfachheit und Brauchbarkeit sind deren einzige Leitlinien. Zukünftige Kompatibilität ist nicht garantiert. Es sei \emph{mehr wie Ton in unseren Händen, nicht Granit.} Doch ist arrayForth der zugrunde liegende Softwarekörper für den Umgang mit diesen Chips, und daher nun für den freien Gebrauch veröffentlich.

Die Green--Array--Chips:
\begin{description}
\item[GA4] Ein 4--Computer--Chip in einem 8--Pin--Gehäuse. Der Chip misst 1x1 mm und wurde im 180nm--Prozess gefertigt.
\item[GA32] Ein 32--Computer--Chip in einem 88--Pin--Gehäuse. Der Chip misst 2,5x2,5 mm und wurde ebenfalls im 180nm--Prozess gefertigt.
\item[GA40] Ein 40--Computer--Chip. Der Chip wurde im 130nm--Prozess gefertigt.
\item[GA144] Der bisher stärkste Chip enthält 144 g18--Computer, macht damit bis 100 Milliarden Operationen in der Sekunde. Dieser Chip wurde nun als Produktinsvorstufe hergestellt. Die Teste mit der Studie seien befriedigend verlaufen.
\end{description}

Link: \url{http://www.greenarraychips.com}

\begin{center}
\includegraphics[width=0.9\columnwidth]{2010-0203/G32-G4+ruler}
\end{center}


