\section{R32C statt R8C}

Ich könnte mir vorstellen, dass es in der FG (mindestens) einen Bastler
gibt, der (aus purem Spaß am Werkeln) den (kostengünstigen) 32--Bit--MC
R32C (mit eingebauter FPU) so aufbereitet, dass Gforth--R8C mit
vertretbarem Aufwand übertragen werden kann. Wenn diese Zeilen
veröffentlicht sind, wird das März--Heft der Zeitschrift Elektor
erschienen sein, das uns über neuere Bemühungen der Elektor--Redaktion
auch um den R32C unterrichten wird (siehe Vorschau im Februar--Heft). Ich
habe mal ein paar Informationen aus dem Internet zusammengesucht (die
allerdings schon etwa ein Jahr alt sind):

\subsection{Renesas definiert den 32--Bit CISC--Markt neu}

Rutronik vertreibt neue 32--Bit Mikrocontroller von Renesas. Die
R32C/111 von Renesas sind mit On--Chip--Flash--Speicher ausgestattet und
basieren auf dem 32--Bit CPU--Kern R32C/100.

Die Microcontroller--Gruppe besteht aus zwölf Modellen und eignet sich
für zahlreiche Anwendungen --- von Verbrauchsmessern über industrielle
Applikationen bis hin zur Consumer--Elektronik. Beim R32C/100 handelt es
sich um einen CISC--Mikrocontroller (Complex Instruction Set Computer).
Der Prozessorkern ist abwärtskompatibel zu den existierenden CPU--Cores
der Plattform und, wie Rutronik mitteilt, hinsichtlich
Verarbeitungsleistung, Busauslastungs--Effizienz und Codeeffizienz
verbessert worden. 

Die Gruppe R32C/111 kann mit maximal 50 MHz getaktet werden, die
Verarbeitungsleistung beträgt 42 DMIPS. Dabei kann der Code direkt vom
eingebauten Flash--Speicher ohne Wait ausgeführt werden. Zum
Leistungsumfang gehören ein 32--Bit Multiplizierer, eine
Gleitkomma--Einheit (Floating--Point Unit--FPU) mit einfacher Genauigkeit
und ein verbesserter 32--Bit Barrel Shifter für eine Steigerung der
Verarbeitungsleistung. Der 64--Bit breite Bus zum integrierten
Flashspeicher soll die Bus--Effizienz optimieren.

Die Produkte der R32C/111--Gruppe werden in kleinen, 14 x 14 mm großen
LQFP--100--Gehäusen angeboten. Rutronik liefert erste Muster des R32C/111
bereits aus. Der Preis für einen Baustein im LQFP--100--Gehäuse beginnt in
Stückzahlen ab 6,90 Euro.

Alexandra Hose, \\
\hspace*{\fill} elektroniknet.de <mailto:ahose@elektroniknet.de>
\bigskip

Weitere Links:

Rutronik\\
\href{http://www.elektroniknet.de/?id=anbieterdatenbank&mode=detail&fid=1002232}{\tt http://www.elektroniknet.de/\\
\hspace*{\fill}?id=anbieterdatenbank\&mode=detail\&fid=1002232}
\smallskip

Renesas\\
\href{http://www.elektroniknet.de/?id=anbieterdatenbank&mode=detail&fid=8867488}{\tt http://www.elektroniknet.de/\\
\hspace*{\fill}?id=anbieterdatenbank\&mode=detail\&fid=8867488
}
\bigskip

\hfill                                            Fred Behringer

