% Fred Behringer
% Gehaltvolles Vijgeblaadje 61
% $Revision: $
% Content-Encoding: UTF-8

\documentclass{article}

\usepackage{german}
\usepackage{multicol}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{url}

%\vspace{-1ex}
% \bigskip

% \begin{document}
\title{Gehaltvolles}
\author{\emph{zusammengestellt und übertragen von} Fred Behringer}
\maketitle*

\section[Vijgeblaadje Nr.\ 72]{VIJGEBLAADJE der HCC Forth--gebruikersgroep, Niederlande\\ 
Nr.\ 72, Februar 2009}

Das Vijgeblaadje erscheint um den Ersten eines jeden geraden Monats herum. Beiträge bis 3 Wochen vor der jeweiligen Nummer an: \email{f.l.van.der.markt@kader.hcc.nl}

Und es geht weiter: Sehr zu meiner (des Rezensenten) Überraschung und Freude ist wieder eine Vijgeblaadje-Ausgabe erschienen. Ob und wie es weitergeht, kann man jederzeit unter \url{http://www.forth.hccnet.nl/nieuws} erfahren.

\begin{multicols}{2}

\subsection{SD--kaart besturing (Teil 3a von 3) ---}
\vspace{-0.5em}{\hfill\SubsectionFont Willem Ouwerkerk}

SD--Karten bis zu 2 GB, so der Autor, sind normalerweise im FAT16--Dateisystem formatiert. Es wird über Cluster gesprochen. Es folgen ein paar Worte über Vor-- und Nachteile von FAT16 und FAT32. Dann ist die Rede vom Master--Boot--Record (MBR), von reservierten Sektoren, vom BIOS--Parameter--Block, von den 
FAT--Tabellen 1 und 2, vom Root--Directory und von den eigentlichen Daten (Dateien). Im MBR steht die Partitions--Tabelle, aus der die SD--Karte alle wichtigen Daten entnimmt. Dann wird die Arbeitsweise von FAT (FAT16) erklärt, der Umgang mit langen Dateinamen wird erwähnt, und das simple Verfahren, Dateien beim \emph{Löschen} nur durch ein vorangesetztes E5h zu kennzeichnen. Dann kommt die Software zur Sprache, die benötigt wird, um auf der SD--Karte ein DOS--FAT--Dateisystem aufzubauen, gewissermaßen ein Forth--DOS.

Dann werden ein paar wichtige Hilfsroutinen erläutert: 

\begin{verbatim}
MOUNT 
@NEXT-CLUSTER
NEXT-SECTOR
VALID-DIRENTRY?
(EMPTY-DIRENTRY?	
>DOS	
(FIND-DOSNAME
LOAD-FILE
CD
\end{verbatim}

Und schließlich folgt das Forth--Programm (übersichtlich angeordnet und gut kommentiert). Das Programm wird im Schluss--Teil 3b (in einem der nächsten Hefte) fortgesetzt. Es geht dann noch um die Schreib-Routinen und um ein paar Hilfsworte, wie \texttt{MAKE-DIR} und \texttt{DELETE-FILE}.

\hfil\includegraphics[width=0.15\textwidth]{2009-02/Vijgenblad}\hfill
\end{multicols}

\vspace{-3ex}

%\vfill
%\begin{center}
%\hfil\includegraphics[width=0.2\textwidth]{2009-01/sd-card}\hfil\raisebox{3mm}{\includegraphics[width=0.3\textwidth]{2009-01/sd-card-offen}}\hfill\\
%SD--Karten von außen und geöffnet (Quelle: \url{http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Card}) 
%\end{center}
%\vfill


%\end{document}
