\documentclass[11pt,a4paper]{article}
% save as utf-8-emacs-unix

% language support
\usepackage[german]{babel}
%\usepackage{german}
\usepackage[utf8]{inputenc} % can use Umlauts now ü instead of "u

\usepackage{url} % \url{} \path{} with correct "hyphenation"
\parindent=0pt
\begin{document}

\title{Forthbildung in Chemnitz}
\author{Erich Wälde und Carsten Strotmann}

\maketitle

\begin{abstract}\itshape
Mitte März waren Erich Wälde und Carsten Strotmann für die Forthgesellschaft
auf den Chemnitzer Linuxtagen\footnote{\url{http://www.chemnitzer.linux-tage.de/2011}}. Wir hatten einen Stand für die Forth--Gesellschaft und einen angekündigten ,Forth auf dem Arduino`--Workshop\footnote{\url{http://chemnitzer.linux-tage.de/2011/vortraege/709}}. Die Teilnehmer für den Workshops mussten sich vorher
anmelden, am Tag des Workshop war dieser dann schon ausgebucht (es
gab 20 offizielle Plätze und 22 Teilnehmer), und es gab eine Warteliste.
Das Thema scheint Interesse zu wecken.
\end{abstract}

\begin{multicols}{2}

\section*{Der Workshop }

Zutaten
\begin{itemize}
\item 10 Arduino--Duemilanove--Boards\footnote{\url{http://www.arduino.cc/en/Main/Hardware}}
\item 10 Danger--Shields\footnote{\url{http://www.sparkfun.com/products/10115}}
\item 25 nachgedruckte Exemplare der Vierten Dimension, AVR Sonderheft
\item ausgedruckte Flyer (wie vom Linuxtag)
\item USB--Stick mit einer tar--Datei
\item Software

\begin{itemize}
\item amforth--Baum (releases/4.2), am4up, amforth--upload.py
\item arduino--Projekt und Demo--Programm
\item avra--Sourcen
\end{itemize}
\item Dokumentation

\begin{itemize}
\item fosdem slides + proceedings\footnote{fosdem slides + proceedings: \\
\url{http://amforth.sourceforge.net/pr/Fosdem2011-slides-amforth.pdf} \\
\url{http://amforth.sourceforge.net/pr/Fosdem2011-proceedings-amforth.pdf}}
\item atmega328p--Datenblatt
\item amforth--Referenzkarte
\item amforth--Flyer
\end{itemize}
\end{itemize}
Erich hat die tar--Datei auf dem Workshop an die Teilnehmer verteilt.
Die Teilnehmer rangierten von \textquotedbl{}noch nie was von Forth
gehört\textquotedbl{} (einer hat sich danach geoutet) bis hin zu Leuten,
die das längst in den Fingern hatten und die Sachen genau wissen wollten.
Auch der Entwickler von uBasic für AVR\footnote{\url{http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR\_BASIC}} war da.

Jeder Teilnehmer bekam ein Arduino--Duemilanove--(2009--)--Board, welches
Erich noch am Morgen vor dem Workshop schnell mit amForth bespielt
hat. Dazu gab es für jeden Teilnehmer ein `Danger--Shield'--Erweiterungsboard
(siehe Abbildung). Das `Danger--Shield' enthält neben LEDs noch drei
Analog--Schieberegler, eine 7--Segment--Anzeige, Temperatur--, Licht-- und
Erschütterungs--Sensor, drei Druckknöpfe sowie einen Buzzer. 

Erich hatte die 10 `Danger--Shields' als Bausätze bestellt und sauber
zusammengelötet. Um die `Danger--Shields' nach dem Löten zu testen,
hatte Erich ein Test--Programm in amForth geschrieben. Dieses nahm
er als Vorlage im Workshop, um zu erklären, wie der Ardiuno unter
Forth programmiert wird und wie die Sensoren und Funktionen des `Danger--Shields'
angesprochen werden.

Die Kursteilnehmer (in Zweier--Gruppen) haben via USB--Serielle--Schnittstelle
mit dem Arduino--Board kommuniziert und das Test--Programm ausprobiert.
Die Zeit des Workshop (2 1/2 Stunden) reichte aus für eine Kurzeinführung
in Forth, aber nicht um einen kompletten Forth--Kurs in der Zeit unterzubringen.
Es bleibt zu hoffen, dass die Teilnehmer jedoch Spa"s an Forth und dem
Arduino gefunden haben und sich weitere Informationen besorgen.

Die Teilnehmer konnten das Arduino--Board aus dem Workshop für 29 Euro
(inkl. USB--Kabel) mit nach Hause nehmen, 6 Teilnehmer machten von
diesem Angebot Gebrauch.

\section*{Stand}

Der Stand der Forth--Gesellschaft war am Samstag sehr gut besucht,
auch wenn (gefühlt) jeder zweite Besucher am Stand sagte \textquotedbl{}Ach,
Forth! Das hab ich mal vor 25 Jahren gemacht. Das gibt's immer noch?\textquotedbl{}
:) Wir haben auch einige ehemalige Mitglieder der Forth--Gesellschaft
getroffen und hoffentlich motiviert, sich wieder einmal mit Forth
zu beschäftigen. Laut Info--Stand gab es auf den Chemnitzer--Linuxtagen
ca. 1200 Besucher. Die Resonanz war subjektiv größer als auf dem Linuxtag
in Berlin, der locker auf die zehnfache Menge an Teilnehmern kommt.
In Chemnitz waren mehr ,aktive,` d.h. Personen, die ,machen,` anstatt
nur zu ,schauen und reden.`

Ein paar Teilnehmer des Workshops im Sublab Leipzig (09/2010) haben
unseren Stand am Freitagmorgen besucht. Sowas tut gut. Am Sonntag
war das Interesse am Stand leicht geringer, da die meisten Teilnehmer
für beide Tage angereist sind und schon am Samstag unseren Stand besucht
hatten. 
\end{multicols}

\end{document}

